漯河市人防物资库（便民服务中心）维护维修工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项明细 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 吊顶拆除 | 平米 | 70.2 | 原有吊顶面拆除，吊丝及龙骨拆除，烟感报警器保护性拆除 |
| 铝天花吊顶 | 平米 | 70.2 | 600\*600mm铝天花吊顶，厚度0.7mm |
| 灯具安装 | 套 | 6 | 600\*600mm配套平板LED灯具安装 |
| 铝塑板包柱 | 项 | 1 | 墙面破损铝塑板更换，加固 |
| 扶手拆除 | 米 | 14.3 | 原有扶手人工拆除 |
| 不锈钢扶手 | 米 | 14.3 | 焊接不锈钢扶手，预留车辆进出通道 |
| 坡道挂墙扶手 | 米 | 30 | 不锈钢扶手墙壁安装，含人工及辅料 |
| 坡道防滑垫 | 米 | 30 | 定制铺贴灰色防滑垫，含人工及辅料 |
| 墙面涂料 | 项 | 1 | 原有破损空鼓墙面铲除，耐水腻子批刮，打磨平整，涂刷乳胶漆 |
| 水沟排水改造 | 项 | 1 | 水沟末端连接蓄水池部分地面下挖敷设110mm扁形PVC管道 |
| 门拉手更换 | 项 | 1 | 原有地弹簧门破损拉手拆除，定制焊接新不锈钢拉手 |
| 地砖拆除 | 项 | 1 | 地面破损地砖人工拆除 |
| 地砖铺贴 | 项 | 1 | 地面瓷砖铺贴，含人工及辅料 |
| 墙面扣板 | 套 | 1 | 休息室内墙面发霉处理 |
| 钢制盖板改造 | 项 | 1 | 原有焊接钢制盖板切割开孔加固 |
| 墙面引导标识 | 平米 | 174 | 墙面涂刷绿色标识色带，喷涂白色字样 |
| 车位引导标识 | 个 | 49 | 按标准地面喷涂车位标识 |
| 灯具安装 | 个 | 30 | 拆除原有坏损照明灯，换新 |
| 器材柜更换 | 项 | 1 | 破损消防器材柜拆换新 |
| 垃圾清运 | 项 | 1 | 人工费用 |